様式第１１号（第１２条関係）

分団

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車両・資機材点検記録簿(　　　　　　　　　　　)  　　年　　月　　日　～　　　年　　月　　日 | | | 決裁欄 | 署長 | | 係長 | | 副団長 | | 分団長 | |
|  | |  | |  | |  | |
| 点検箇所 | | 点検内容　　　　　　　　 　　点検日 |  |  |  | |  |  |  | |  |
| 運転席での点検 | ブレーキ | ブレーキ、ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分か |  |  |  | |  |  |  | |  |
| 空気圧力の上り具合に異状はないか |  |  |  | |  |  |  | |  |
| 空気圧力計が表示された範囲にあるか |  |  |  | |  |  |  | |  |
| ﾌﾞﾚｰｷ､ﾍﾟﾀﾞﾙを踏み込み、放した場合ﾌﾞﾚｰｷﾊﾞﾙﾌﾞからの排気音は、正常か |  |  |  | |  |  |  | |  |
| 駐車ﾌﾞﾚｰｷﾚﾊﾞｰの引きしろが適当か |  |  |  | |  |  |  | |  |
| エンジンのかかり具合 | 速やかに始動し、ｽﾑｰｽﾞに回転するか |  |  |  | |  |  |  | |  |
| エンジン始動時及びアイドリング状態で異音はないか |  |  |  | |  |  |  | |  |
| アイドリング時の回転数が適当で波打ちがないか |  |  |  | |  |  |  | |  |
| なめらかに回転が上るか |  |  |  | |  |  |  | |  |
| ウインド・ウォッシャーの噴射状況 | 噴射状態は、良好か |  |  |  | |  |  |  | |  |
| 噴射位置は、適当か |  |  |  | |  |  |  | |  |
| ワイパーの払拭状態 | 低速及び高速の各作動は、良好か |  |  |  | |  |  |  | |  |
| きれいに拭き取れるか |  |  |  | |  |  |  | |  |
| その他 | 燃料は、消火活動をするのに十分な量か |  |  |  | |  |  |  | |  |
| 各種計器は、正常に作動しているか |  |  |  | |  |  |  | |  |
| 電子サイレンは、正常に作動するか |  |  |  | |  |  |  | |  |
| 赤色灯は、正常に作動するか |  |  |  | |  |  |  | |  |
| 車の外回り | 灯火・装置 | 前照灯・制動灯に球切れはないか |  |  |  | |  |  |  | |  |
| 方向指示器は、正常に作動するか、又は球切れはないか |  |  |  | |  |  |  | |  |
| 空気圧は、適当か |  |  |  | |  |  |  | |  |
| タイヤ | 亀裂や損傷はないか |  |  |  | |  |  |  | |  |
| 異状な摩耗はないか |  |  |  | |  |  |  | |  |
| 資器材等 |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |  |
| 点　検　者 | | |  |  |  | |  |  |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | |

※　点検は、１週間に１回以上実施すること。